|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sind befestigte Bodenbeläge (z. B. Terrassenbeläge) so beschaffen, dass sie trittsichere und auch bei Nässe rutsch-hemmende Eigenschaften besitzen (R 11 oder R 10 V 4)?  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sind die Aus- und Zugänge der Außenanlage so gestaltet, dass Kinder nicht gefährdet werden? Können beispielsweise die Kinder das Außengelände nicht unerlaubt verlassen oder Unbefugte das Außengelände unerlaubt betreten? |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ist die Einfriedung der Außenanlage ausreichend hoch (mind. 1,00 m), verleitet sie nicht zum Beklettern und stellt sie keine Gefährdung z. B. durch spitze oder scharfkantige Elemente dar? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sind notwendige Verkehrswege auf der Außenanlage ausreichend beleuchtet?  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sind die zum Spielen ausgewiesenen Flächen hinsichtlich der Gestaltungskriterien und altersgerechten Spielangebote so ausgerichtet, dass für die Kinder Gefahren verhindert werden? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ist ein ausreichender Schutz gegen Sonneneinstrahlung auf dem Außenbereich vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sind Teichanlagen oder Feuchtbiotope sicher gestaltet bzw. Krippenkindern nicht zugänglich? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sind auf der Außenanlage keine Pflanzen, von denen besondere Verletzungs- oder Gesundheitsgefahren ausgehen?  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sind die Spielplatzgeräte sicher gestaltet und aufgestellt? Grundlage ist die DIN EN 1176 „Spielplatzgeräte und Spielplatzböden“. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wird die Sichtprüfung der Spielplatzgeräte regelmäßig durchgeführt? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wird die Funktionskontrolle der Spielplatzgeräte regelmäßig durchgeführt? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wird die jährliche Hauptkontrolle der Spielplatzgeräte durchgeführt? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Erfolgt die regelmäßige Grünpflege/Grünschnitt/Totholzkontrolleauf der Außenanlage? |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Erfolgt eine regelmäßige Baumprüfung? |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sind zugängliche Gitterroste, Schacht-abdeckungen etc. gegen Abheben durch Kinder gesichert? |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sind Wände, Mauern, Stützen, Treppen, Gartenhäusern etc. so beschaffen, dass Verletzungsgefahren durch scharfe Kanten oder raue Oberflächen vermieden werden?  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sind Aufenthaltsbereiche, bei denen Absturzgefahren bestehen (z. B. Kellerschächte oder –treppen) altersgerecht gesichert? |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sind Räume/Bereiche zur Lagerung von gesundheitsgefährdenden Substanzen oder technischen Geräten z. B. Rasenmäher gegen unbefugtes Betreten gesichert? |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |