Gefährdungsbeurteilung: Bewegungsraum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einrichtung:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Bearbeiter:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterien | ja | nein | Anmerkung | Maßnahme | Umsetzung | | Wirksamkeits-kontrolle | |
|  |  |  |  |  |  | bis / am | verantw. Person | wie / wann | durch wen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ist der Fußboden nachgiebig, trittsicher und frei von Stolperstellen?  (elastische Beläge oder Beläge mit elastischem Untergrund) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sind die Wände bis 2,0 m Höhe ebenflächig und glatt? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sind Ecken und Kanten mit einem Radius von 10 mm gerundet oder entsprechend gefast? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Werden vorstehende Fensterbänke vermieden? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sind zugängliche Verglasungen bis 2,0 m Höhe aus Sicherheitsglas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sind alle mit Bällen erreichbare Einrichtungen (z. B. Beleuchtung, Verglasungen) ballwurfsicher, wenn Ballspiele durchgeführt werden? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Werden bei der Benutzung von Sport- und Klettergeräten geeignete stoßdämpfende Materialien verwendet? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sind Spiel- und Sportgeräte gesondert untergebracht? (z. B. in Wandschränken oder Nebenräumen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Schlägt die Tür des Bewegungsraumes nach außen auf? Ist alternativ dazu eine Sichtverbindung vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mögliche weitere Gefährdungen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |